### *Obrazac 1. - TROŠKOVNIK*

**POGREBNE POTREPŠTINE**

Naziv Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa sjedišta Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| ***GARNITURE*** |
| **Redni broj** | **Naziv artikla** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Model i broj iz kataloga** | **Jedinična cijena** | **Ukupno** |
| 1 | Garniture od brokata za standardni lijes koji ima dimenzije 205 cm; za tapeciranje minimalna težina brokata 75 grama/m2, bogata resa na vanjskom rubnom dijelu po cijeloj dužini min širine 5cm, madrac punjen slojnom vatom ili spužvicom minimalne debljine 2,5 cm, jastuk sa bogatom ukrasnom trakom min širine 1,5 cm, pokrov od brokata i prozora od tila za glavu sa bogatom resom te ukrasnom trakom na spoju prozora sa donjim dijelom pokrova, unutarnji dio oruba od neprozirnog satena te sa ukrasnom trakom širine min 1,5 cm po spoju unutarnjeg i vanjskog orubnog dijela paleta mogućih boja je slijedeća: drap, metal, smeđa, bordo, staro zlato, bijela i lila | kom | 500 |   |   |   |
| 2 | Garnitura od brokata za drveni lijes za sarkofag i polusarkofag koji ima dimenzije 205 cm, sa resom min 4 cm po vanjskom faldanom orubu, untarnji dio oruba od neprozirnog satena te sa ukrasnom trakom širine min 1,5 cm po spoju unutarnjeg i vanjskog orubnog dijela, pokrov sa tilom za glavu pokojnika obrubljen ukrasnom resom širine min 4cm, jastuk punjen mekom vatom, razne boje | kom | 100 |   |   |   |
| 3 | Garnitura od satena za sarkofag, polusarkofag i osmerokut na gumicu, višestruko proštepanom na slojnoj vati sa ukrasnom trakom min 3cm širokom po opsegu ruba donjeg dijela, po opsegu pokrova, pokrov sa prozirnim tilom za glavu pokojnika, sa ukrasnom trakom min 3 cm po opsegu, jastuka punjenog mekom vatom, razne boje | kom | 100 |   |   |   |
| ***STANDARDNI LIJESOVI*** |
| **Redni broj** | **Naziv artikla** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Model i broj iz kataloga** | **Jedinična cijena** | **Ukupno** |
| 4 | Standardni drveni lijes smeđe boje dužine 195-205 cm, izrađen od mekih listača, sa širokom bordurom (visine 10-15cm) na poklopcu lijesa, ostalo prema napomeni | kom | 60 |   |   |   |
| 5 | Standardni drveni lijes smeđe boje dužine 195-205 cm, izrađen od mekih listača, sa uskom bordurom (visine 4-10cm) na poklopcu lijesa, ostalo prema napomeni  | kom | 60 |   |   |   |
| 6 | Standardni drveni lijes smeđe boje dužine 195-205 cm, izrađen od mekih listača, sa motivom ruže s mašnom širine min 120cm i visine min 10cm na poklopcu lijesa, ostalo prema napomeni | kom | 30 |   |   |   |
| 7 | Standardni drveni lijes smeđe boje dužine 195-205 cm, izrađen od mekih listača, sa motivom Marije širine 40-60cm i visine 15-25cm na poklopcu lijesa, i sa bočnim ukrasom do motiva s jedne i druge strane i sa ukrasom na donožju i uzglavlju lijesa, ostalo prema napomeni | kom | 60 |   |   |   |
| 8 | Standardni drveni lijes za kremaciju 195-205cm, izrađen od mekih listača, NELAKIRANI, drvo II klase, ne mora imati ručke; dovoljno je da poklopac ima kapu (sa ili bez ukrasnih profila), poklopac i donji dio sa profiliranim utorom, ostalo prema napomeni | kom | 120 |   |   |   |
| 9 | Standardni drveni lijes (socijal) smeđe boje dužine 195-205 , poklopac sa ukrasom prema standardu proizvođača; utori na poklopcu i donjem dijelu lijesa, lijes treba imati kapu (kapa sa ili bez ukrasa), ostalo prema napomeni | kom | 50 |   |   |   |
| 10 | Standardni drveni lijes smeđe boje dužine od 195-205 cm, izrađen od mekih listača, sa motivom posljednje večere širine 60-80cm i visine 15-25 cm na poklopcu lijesa, i sa bočnim ukrasom do motiva s jedne i druge strane i sa ukrasom na donožju i uzglavlju lijesa, ostalo prema napomeni | kom | 60 |   |   |   |
| 11 | Standardni drveni lijes smeđe boje dužine od 195 - 205 cm, izrađen od mekih listača, sa motivom Isusa širine 40-60cm i visine 15-25 cm na poklopcu lijesa, i sa bočnim ukrasom do motiva s jedne i druge strane i sa ukrasom na donožju i uzglavlju lijesa, ostalo prema napomeni | kom | 40 |   |   |   |
| *NAPOMENA: lijes se sastoji od poklopca i donjeg dijela lijesa. Poklopac ima po opsegu ukrasni profil na kapi poklopca širine 40-55 mm i minimalne debljine 15 mm; daska poklopca i donjeg dijela debljine min 17,5 mm; donji dio i poklopac lijesa moraju imati profilirani utor po cijelom opsegu; ljesovi su bojani i lakirani poliuretanskim lakovima ili vodenim lakovima visokog sjaja na način da lakovi ne prekrivaju strukturu drveta, lijes smeđe boje prema standardu proizvođača; lijes za kremaciju je jedini nelakirani i bez ručki; ručke za nošenje plastične s armaturom te ukrasom po ručki; nogice i vijci prema standardu proizvođača; ljesovi moraju imati 4 ručke, lijes ne smije imati vidljivi logotip proizvođača s vanjske strane.* |
|
|
| ***POLUSARKOFAZI*** |
| **Redni broj** | **Naziv artikla** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Model i broj iz kataloga** | **Jedinična cijena** | **Ukupno** |
| 12 | Lijes drveni polusarkofag smeđe boje dužine 195-205 cm, izrađen od mekih listača, sa širokom bordurom visine 10-15cm na donjem dijelu lijesa, ostalo prema napomeni | kom | 50 |   |   |   |
| 13 | Lijes drveni polusarkofag smeđe boje dužine 195-205 cm, izrađen od mekih listača, sa ružom na kapi lijesa dužine 50-60cm i širine 10-15cm, ostalo prema napomeni | kom | 40 |   |   |   |
| 14 | Lijes drveni polusarkofag smeđe boje dužine 195-205 cm, izrađen od mekih listača, sa vjerskim motivom širine 50-80cm i visine 15-25cm na donjem dijelu lijesa, ostalo prema napomeni | kom | 40 |   |   |   |
| 15 | Lijes drveni polusarkofag smeđe boje dužine 195-205 cm, izrađen od mekih listača, bez ukrasa, ostalo prema napomeni | kom | 20 |   |   |   |
| *NAPOMENA: Lijes se sastoji od donjeg dijela i poklopca. Daska poklopca i donjeg dijela debljine minimalno od 17,5 mm; daska poklopca profilirana, sustav dosjeda poklopca mora biti da ne prekriva donji dio lijesa preko rubova. Poklopac nema po ospegu ukrasne profile na svojoj kapi. Donji dio lijesa ima ukrasne profile po cijelom opsegu pri vrhu i dnu; bojano poliuretanskim ili vodenim lakom visokog sjaja koji ne prekriva strukturu drva, 4 ručke za nošenje, metalne u imitaciji mesinga ili patine, pod donjeg dijela lijesa može biti ili od punog drva ili od iverice, lijes ne smije imati vidljivi logotip proizvođača s vanjske strane.*  |
| ***SARKOFAZI*** |
| **Redni broj** | **Naziv artikla** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Model i broj iz kataloga** | **Jedinična cijena** | **Ukupno** |
| 16 | Lijes drveni sarkofag smeđe boje dužine 195-205 cm, izrađen od mekih listača, sa vjerskim motivom (mogući motivi: Isus, Marija, posljednja večera) na donjem dijelu širine 40-80cm i visine 15-25cm , sa ukrasom na donožju i uzglavlju lijesa, sve navedeno pod napomenom. | kom | 40 |   |   |   |
| 17 | Lijes drveni sarkofag smeđe boje dužine 195-205 cm, izrađen od mekih listača, bez ukrasa sve navedeno pod napomenom | kom | 10 |   |   |   |
| 18 | Lijes drveni sarkofag dužine 195-205 cm, izrađen od tvrdog drva (hrast), sa motivom posljednje večere na donjem dijelu širine 40-80cm i visine 15-25cm, sa ukrasom na donožju i uzglavlju lijesa, sve navedeno pod napomenom | kom | 10 |   |   |   |
| 19 | Lijes drveni sarkofag smeđe boje, trapeznog oblika dužine 190-205 cm, minimalne nutarnje dimenzije lijesa kod glave 50cm, kod nogu 42cm, izrađen iz drva mekih listača, sa vjerskim motivom (mogući motivi: Isus, Marija, posljednja večera) na donjem dijelu širine 40-80cm i visine 15-25cm, sve navedeno pod napomenom.  | kom | 60 |  |  |  |
| 20 | Lijes drveni sarkofag smeđe boje, trapeznog oblika dužine 190-205 cm, minimalne nutarnje dimenzije lijesa kod glave 50cm, kod nogu 42cm, izrađen iz drva mekih listača, sa motivom palmine grane na donjem dijelu širine min 110 cm i visine 5-12 cm, sve navedeno pod napomenom.  | kom | 10 |  |  |  |
| 21 | Lijes drveni sarkofag smeđe boje, trapeznog oblika, dužine 190-205 cm, minimalne nutarnje dimenzije lijesa kod glave 50cm, kod nogu 42cm, izrađen iz drva mekih listača, bez motiva. | kom | 10 |  |  |  |
| *NAPOMENA: Lijes se sastoji od donjeg dijela i poklopca. Daska poklopca i donjeg dijela debljine minimalno od 17,5 mm; daska poklopca profilirana, sustav dosjeda poklopca mora biti da ne prekriva donji dio lijesa preko rubova. Donji dio lijesa ima ukrasne profile po cijelom opsegu pri vrhu i dnu; bojano poliuretanskim ili vodenim lakom visokog sjaja koji ne prekriva strukturu drva, 4 ili 6 ručki za nošenje, metalne u imitaciji mesinga ili patine; pod donjeg dijela lijesa može biti ili od punog drva ili od iverice, lijes ne smije imati vidljivi logotip proizvođača s vanjske strane.* |
| ***AMERIČKI TIP LIJESA*** |
| **Redni broj** | **Naziv artikla** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Model i broj iz kataloga** | **Jedinična cijena** | **Ukupno** |
| 22 | Ekskluziv sarkofag američkog oblika smeđe boje, min. nutarnje dimenzije 55x190 cm, od drva mekih listača, visoka kvaliteta obrade plohe dasaka, profila i motiva, bez tragova alata, bez cijeđenja laka, bez neobrušenih dijelova, s dva zakretna profilirana zaobljena poklopca na pantima, profiliran donji dio lijesa, bez vidljivog logotipa proizvođača s vanjske strane lijesa, I. klasa drva, lak ekstra visokog sjaja, opremljen bijelom ili bež ekskluziv tekstilnom garniturom od damasta sa prikladnim uzorkom, damast podložen vatom min 120g/m2 po cijelom donjem dijelu lijesa, pokrov vatiran te sa ukrasnom trakom, jastuk od min 55x50 cm te sa ukrasnom trakom, svaki od poklopaca lijesa tapeciran sa damast tkaninom te krivuljno proštepan sa min 120g/m2 podložnom vatom radi efekta dubine reljefa, proštep prema standardu proizvođača osim poplunarskih kockica kao na štep dekama, na donjem dijelu lijesa moraju biti namontirani bez utora rubni završni profili min širine 4 cm, drvene ili metalne ručke po cijeloj dužini lijesa sa metalnim nosačima u boji zlata ili patine, ručke na uzglavlju i donožju lijesa sa metalnim nosačima od zlata ili patine, min 20 mm debljina daske, sa metalnim vijcima i zasunima za svaki poklopac, nogice prema standardu proizvođača. | kom | 1 |   |   |   |
| ***OSMEROKUT*** |
| **Redni broj** | **Naziv artikla** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Model i broj iz kataloga** | **Jedinična cijena** | **Ukupno** |
| 23 | Ekskluziv sarkofag osmerokut tamne smeđe boje, min. nutarnje dim. 55x190 cm, od drva mekih listača, visoka kvaliteta obrade plohe dasaka, profila i motiva, bez tragova alata, bez cijeđenja laka, bez neobrušenih dijelova, s dva zakretna profilirana poklopca na pantima, profiliran donji dio lijesa, bez vidljivog logotipa proizvođača s vanjske strane lijesa, I. klasa drva, lak ekstra visokog sjaja, opremljen bijelom ili bež ekskluziv tekstilnom garniturom od damasta sa prikladnim uzorkom, damast podložen vatom min 120g/m2 po cijelom donjem dijelu lijesa, pokrov vatiran te sa ukrasnom trakom, jastuk od min 55x50 cm te sa ukrasnom trakom, svaki od poklopaca lijesa tapeciran sa damast tkaninom te krivuljno proštepan sa min 120g/m2 podložnom vatom radi efekta dubine reljefa, proštep prema standardu proizvođača osim poplunarskih kockica kao na štep dekama, na donjem dijelu lijesa moraju biti namontirani bez utora rubni završni profili min širine 4 cm, 4 metalne ručke u boji mesinga, min 20 mm debljina daske, sa metalnim vijcima i zasunima za svaki poklopac, nogice prema standardu proizvođača. | kom | 1 |   |   |   |
| ***LIMENI ULOŠCI*** |
| **Redni broj** | **Naziv artikla** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Model i broj iz kataloga** | **Jedinična cijena** | **Ukupno** |
| 24 | Lijes limeni pocinčani za standardne ljesove koji su duljine 190-200cm, debljina lima od 0,50-0,60mm, sa staklom u dijelu gdje dolazi glava | kom | 80 |   |   |   |
| 25 | Lijes limeni pocinčani za sarkofage, debljina lima 0,50-0,60mm, sa staklom u dijelu gdje dolazi glava | kom | 60 |   |   |   |
| 26 | Lijes limeni pocinčani za polusarkofage debljina lima 0,50-0,60mm, sa staklom u dijelu gdje dolazi glava | kom | 40 |   |   |   |
| 27 | Limena kutija za kosti pocinčana, debljina lima 0,50-0,60 mm, minimalne dimenzije 60x30x30cm | kom | 30 |   |   |   |
| 28 | Lijes limeni pocinčani za američki oblik lijesa koji je duljine 195-205cm, debljina lima 0,50-0,60mm, sa staklom u dijelu gdje dolazi glava | kom | 1 |   |   |   |
| 29 | Lijes limeni pocinčani za lijes oblika osmerokuta koji je duljine 195-205cm, debljina lima 0,50-0,60mm, sa staklom u dijelu gdje dolazi glava | kom | 1 |   |   |   |
| *NAPOMENA: U troškovniku su navedene okvirne dimenzije limenih ljesova koje moraju odgovarati dimenzijama drvenih lijesova.* |
| ***KRIŽEVI, PLOČICE, VREČE, URNE I OSTALO*** |
| **Redni broj** | **Naziv artikla** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Model i broj iz kataloga** | **Jedinična cijena** | **Ukupno** |
| 30 | Križ natpisni, od mekog drva, smeđe boje, dimenzija: širina 55-65cm, visina 145-55cm i debljina 2-4cm, lakirano prozirnim PU lakom | kom | 500 |   |   |   |
| 31 | Križ natpisni od tvrdog drva (hrast), dimenzija: širina 55-65cm, visina 145-155cm i debljina 2-4cm, lakirano prozirnim PU lakom | kom | 200 |   |   |   |
| 32 | Križ natpisni bijele boje, od mekog drva, dimenzija: širina 55-65cm, visina 145-155cm i debljina 2-4cm, lakirano bijelim PU lakom | kom | 10 |   |   |   |
| 33 | Baršluk zelene boje, od mekog drva, dimenzija: širina 25-35cm, visina 125-135cm i debljina 1,7-4cm, muški i ženski, lakiran PU lakom visokog sjaja | kom | 5 |   |   |   |
| 34 | Piramida smeđa od mekog drva, dimenzija: širina 25-35cm, visina 125-135cm i debljina 1,7-4cm, lakirano PU lakom | kom | 25 |   |   |   |
| 35 | Papuče za pokojnika, univerzalne crne, veličina od 28-45 | par | 350 |   |   |   |
| 36 | Pločica za križ metalna „OVDJE POČIVA U MIRU BOŽJEM“, dimenzija 4,8 x 4,8 cm | kom | 500 |   |   |   |
| 37 | Ukrasni križ za lijes, plastični, smeđe boje, min dimenzija 135 x 260 x 5 mm, debljine stjenke 2-3 mm. Križ na sebi ima plastičnog razapetog Isusa i plastičnu knjižicu s natpisom INRI  | kom | 300 |   |   |   |
| 38 | Ukrasni križ za lijes, plastični, bijele boje, Ukrasni križ za lijes, plastični, smeđe boje, min dimenzija 135 x 260 x 5 mm, debljine stjenke 2-3 mm. mm, debljine stjenke 2-3 mm. Križ na sebi ima plastičnog razapetog Isusa i plastičnu knjižicu s natpisom INRI  | kom | 10 |   |   |   |
| 39 | Ukrasni križ za lijes, plastični, zlatne boje, dimenzija: širina 13-18cm, visina 35-45cm i debljina 0,8-2cm | kom | 200 |   |   |   |
| 40 | Ukras križ za lijes poput mesinga, dimenzija: širina 12-18cm, visina 40-50cm i debljina 0,50-1,50cm | kom | 70 |   |   |   |
| 41 | Vreća PVC za pokojnika, sanitarna, univerzalne veličine, sa zatvaračem i prozorom za glavu pokojnika | kom | 120 |  |  |  |
| 42 | Urne ekološke iz bio mase, osnovne, moguće boje: natur, siva, u boji bakra, radijusom prilagođene za Zagrebački krematorij | kom | 10 |  |  |  |
| 43 | Urne metalne bakarne sa zatamnjenim rubovima, moguće boje: bijela, siva, plava, crvena, zelena, radijusom prilagođene za Zagrebački krematorij. Mogući motivi: križ, pleter, ruža, list, cvijet, vitica, golub | kom | 50 |  |  |  |
| 44 | Urne metalne sa mogućim uzorcima: imitacijom mramora, imitacijom fasade i prikladnim motivom, radijusom prilagođene za Zagrebački krematorij | kom | 10 |  |  |  |
| 45 | Urne ekološke iz bio mase, oslikane motivima prirode ili imitacije mramora ili drva ili prigodnim motivima, radijusom prilagođene za Zagrebački krematorij | kom | 10 |  |  |  |

U **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** godine.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja*

*odnosno Nositelja zajedničke ponude) odnosno Nositelja zajedničke ponude)*

**MP**